**界首市融媒体中心六楼屋面防水工程施工项目**

**竞争性谈判公告**

项目概况

界首市融媒体中心六楼屋面防水工程施工项目的潜在供应商应在《界首新闻网》获取采购文件，并于 2022年09月28日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：界首市融媒体中心六楼屋面防水工程施工项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：11万元

最高限价：11万元

采购需求：界首市融媒体中心六楼屋面防水工程面积约700平方米，本次施工内容包括原有屋面防水层、保温层铲除，新做3mm厚SBS改性沥青防水卷材及零星维修，具体做法详见工程量清单。

合同履行期限：15日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、供应商资质要求：具有有效的营业执照；具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质或防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3、本项目不接受联合体响应。

**三、获取采购文件**

1、自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在《界首新闻网》下载竞争性谈判文件、工程量清单（见附件）。

2、竞争性谈判文件发售费用300元/每份，售后不退，递交响应文件时交纳。未交纳竞争性谈判文件费的，采购人将拒绝接受其响应文件。

**四、响应文件提交**

1、截止时间： 2022年 09月28日9点00分（北京时间），迟于截止时间递交的响应文件，将不予接收。

2、地点：界首市融媒体中心二楼会议室

**五、开启**

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

1. **其他补充事宜：**根据当前新型冠状病毒感染的肺炎防控形势，来自中、高风险地区的投标单位法定代表人或授权委托人在到现场递交响应文件时必须提供距响应文件截止时间48小时内核酸检测报告；其他地区的投标单位法定代表人或授权委托人需配合工作人员查验安康码、行程码。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：界首市融媒体中心

地 址: 界首市人民路

电 话：13956789484

2.采购代理机构信息

名 称：安徽天合工程建设咨询有限公司

地　　址：阜阳市颍州区东城墙温州商业街

联系方式：19356896591　

3.项目联系方式

项目联系人：肖工

电　　 话：19356896591

2022年09月23日